2022年江苏海洋大学硕士研究生入学考试
自命题科目考试大纲
	考试科目代码
	
	考试科目名称
	船舶静力学

	考查目标
	1.系统掌握船舶静力学的基本知识、基本概念和基本理论；
[bookmark: _GoBack]2.能够应用船舶静力学基础知识、基本理论和基本方法分析和解决船舶航行性能中的实际问题。

	考试形式
	闭卷笔试，考试时间为180分钟

	试卷结构及题型
	判断题：10小题，每题3分，共30分；
名词解释：8小题，每题5分，共40分；
简答题：6小题，每题5分，共30分；
计算题：3小题，共50分；
满分：150分。

	考查知识要点
	1. 船体几何形状的表示方法
主尺度要素的定义；船形系数的定义；船体型线的表示方法；船体坐标系。
2. 几何要素计算方法
面积﹑体积及其形心的计算方法；面积惯性矩的计算方法；数值积分方法中的梯形法、辛浦生法、乞贝雪夫法；提高数值积分精度的方法。
3. 浮性
浮体平衡条件及浮态参数的选择；浮体重量与重心的计算方法；浮体排水体积及浮心的计算方法；邦戎曲线的计算方法。
4. 初稳性
初稳性原理及计算方法；静水力曲线的计算方法；载荷移动及装卸对船舶浮态及初稳性的影响；自由液面对初稳性的影响；倾斜试验的内容及原理；各种装载情况下浮态及初稳性的计算方法。
5. 大倾角稳性
稳性横截曲线的计算方法；静稳性曲线的计算方法；自由液面，重心位置、进水角等对静稳性曲线的影响；动稳性原理及计算方法；静动稳性曲线的应用；船舶在各种装载情况下稳性校核计算；极限重心高度曲线计算方法；海洋平台稳性计算与校核方法。
6. 船舶下水计算
船舶下水方式；船舶下水布置；下水阶段的划分；下水曲线计算方法。
7. 浮体破损稳性
进水舱的分类及渗透率；可浸长度曲线的计算方法；浮体破损后的浮态及初稳性计算方法；破损稳性校核计算的确定性方法和概率方法。

	考试用具说明
	考生需使用计算器




